                Программа UCELL22

  Инструкция по подготовке к эксплуатации (UCELL22_readme.txt)

1. Для установки программы необходимо распаковать архив во временную папку.
    в ней будут находиться 
    - папка "INI" - содержащая шаблоны конфигурационных файлов
    и четыре файла
    - "UCELL22.msi", 
    - "Data1.cab", 
    - "UCELL22 Руководство оператора ред.1.0 .pdf",
    - "UCELL22_readme.txt" - этот файл.

2. После распаковки архива следует  запустить файл UCELL22.msi, 
дождаться завершения работы инсталлятора и нажать кнопку  Finish.
По умолчанию, установка программы будет произведена в папку C:\UCELL22

3. После закрытия окна  инсталятора необходимо 
 - скопировать все файлы из  временной папки "INI" в папку  C:\UCELL22\INI
 - скопировать файлы 
     "UCELL22_readme.txt" 
   и "UCELL22 Руководство оператора ред.1.0 .pdf" 
   в папку C:\UCELL22\
 
4. После копирования файлов, следует связаться с обслуживаемым комплексом.
После установления связи, программа UCELL22, используя шаблоны, 
создаст в папке C:\UCELL22\ конфигурационные файлы привязанные к контроллеру 
обслуживаемого комплекса.
 Если шаблон в точности соответствующий типу и версии прошивки контроллера не 
найден, программа предложит выбрать наиболее подходящие файлы (3 шт.) вручную.

5. После создания привязанных к контроллеру конфигурационных файлов следует
отредактировать файл 
  "C:\UCELL22\INI\Распределение признаков ! <Зав№контроллера> ! <Прошивка>.ini"
в соответствие с конфигурацией поставки обслуживаемого комплекса.

По умолчанию, секция [Отображаемые значения] имеет вид:
; Отображать - 1 , не отображать - 0
mb1080=1 ;Уровень одоранта в рабочей емкости
mb1082=1 ;Уровень одоранта в емкости хранения
mb1084=1 ;Избыточное давление в емкости хранения

Следует установить
 mb1080=0 ;Если отсутствует функция заправки  
 mb1082=0 ;Если отсутствует Функция измерения уровня в ёмкости хранения
 mb1084=0 ;Если отстствует Функция контроля давления в ёмкости хранения
